1.将设备IP设置成动态IP，预览视频打开不了 可复现bug

2.自定义画质中，将帧率设置为1，其他参数不改，视频只能播放10秒左右 可复现bug

3.设备与控制服务器的连接断开后，没有马上重连 可复现bug

4.设备本地心跳超时时间为125秒，应为65秒 可复现bug

5.设备视频传的时间戳不对，不能简单的+1，应改安装帧率时间间隔来 可复现bug

6.设备网络层协议要处理粘包的情况 可复现bug

7.设备视频传输要判断视频心跳是否超时 可复现bug

8.切换画质，容易花屏 可复现bug

9.快速切换画质，设备的画质等级跟控制服务器的不一致 可复现bug